UAE-Anschlussdose 8/8 + 8/8 (Aufputz)

UAE-Anschlussdose 8/8 + 8/8 (Aufputz)

2x8polig mit LSA-Plus-Klemmen und 2 RJ45 Buchsen, Reduzierstücke für RJ11/RJ12 Steckgesicht im Lieferumfang, für zwei getrennte Leitungen, Abdeckkappe aus ABS, mit Textfeld, mit Schraubbefestigung, für den steckbaren Anschluss von Fernmelde- und Datenendeinrichtungen für Anwendungen der Klasse A und B gem. DIN EN 50173-1:2003.

Kontaktmaterial: CuSn, selektiv 1,2μm Ni + 1,2μm Au.

Aderndurchmesser: 0,4 - 0,64mm (AWG 26…22)

Isolationsdurchmesser: 0,7 - 1,6mm (PE- oder PVC-Isolierung)

0,7 - 1,8mm (geschäumte Isolierung)

Klimaklasse: 3 K 6

Temperatur: (-25°C - + 55°C)  
 (EN 60721-3-3)

ROHS-Konform: Ja

Lebensdauer: 750 Steckzyklen (EN 60603-7)

Abmessungen: BxHxT 65x80x33mm

Farbe: weiß, ähnlich RAL9010

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: ET-25308.2