LWL-Rahmenset 2-fach, RAL 9010

LWL-Rahmenset 2-fach, RAL 9010,

für Unterputz- oder Kanalanschluss, Basiselement mit zentraler Abdeckplatte zur Aufnahme von 2 LWL-Durchführungskupplungen E2000®, SC-Simplex oder LC-Duplex, Zentralplatte nach DIN 49075, kompatibel zu diversen Standard-Schalterprogramm über Zwischenrahmen, Befestigungsrahmen mit Kunststoffabdeckung 80x80mm, Zentralplatte 50x50mm, Farbe RAL 9010 reinweiß, mit Beschriftungsfeld.

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: ET-25085FO