Outdoor Rohrmuffe, zum Abzweigen und Verbinden

Outdoor Rohrmuffe, zum Abzweigen und Verbinden,

mit 3 Kabeleinführungen zum Abzweigen oder Verbinden von LWL Kabel, inklusive 2 Spleißhalter, geeignet für Mastmontage oder zur direkten Erdverlegung, aus Kunststoff, mit Spleißeinsätzen für 2x 12 Schrumpf- oder Crimp-Spleißschutz, die Ablagelänge der Faser beträgt max. 180 mm, Dichtungen aus thermoplastischem Elastomer, Kabeleinführung mit M16 Verschraubungen.

Material: Schwarzes Polypropylen (PP 4408)

Belastbarkeit: Zugspannung/Stauchung 55N

Temperaturbereich: -30°C bis +65°C

Anzahl Ein-/Ausgänge: 3

Anzahl Fasern: max. 24Fasern

Kabeldurchmesser: 3,5 bis 10mm Ø

Schutzart: IP68

Abmessungen: lxd 320x70mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 83189.1