LWL Spleißbox SC 50/125µ OM3

LWL Spleißbox SC 50/125µ OM3

komplett bestückte, ausziehbare 1HE 19“ Spleißbox, mit SC-Duplex-Kupplungen aus Kunststoff in der Farbe Aqua, durchgefärbten multimode UPC-Pigtails gemäß DIN VDE 0888 der Fasergüte OM3, mit beiliegendem Messprotokoll, Metallgehäuse tiefenverstellbar, rückseitige Kabeleinführung, Frontblende verschraubt.

Inkl. entsprechender Anzahl: Spleißkassetten, Spleißhalter, Deckel f. Spleißkassette,   
PG16 Verschraubung, Linsenkopf-Hülsenmutter und Blindstopfen für nicht benötigte Ausbrüche.

Anzahl Kupplungen 6

Anzahl Pigtails: 12

Kupplungstyp innen.: SC-Duplex

Kupplungstyp außen: SC-Duplex

Abmessungen: hxbxt 445x483x244mm

Farbe: RAL7035

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: B71203.12OM3

Spleißbox SC 50/125µ

Spleißbox SC 50/125µ, OM3

wie vor beschrieben jedoch:

Anzahl Kupplungen XX

Anzahl Pigtails: XX

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: B71203.XXOM3

Verfügbar mit:

6 Kupplungen & 12 Pigtails / 12 Kupplungen & 24 Pigtails / 24 Kupplungen & 48 Pigtails