19“/3HE Baugruppenträger für 84TE

19“/3HE Baugruppenträger für 84TE mit zusätzlich integriertem

1HE Kabelüberlängenfach, Gesamthöhe: 4HE

Kabelüberlängenfach nach hinten/vorne ausziehbar  
Frontseitig montiertes Kabelrangierpanel mit 5 Kabelbügeln.

Baugruppenträger komplett montiert inkl. 1 x PG16 Verschraubung

und Gegenmutter.

Werkstoff Aluminium  
Oberfläche pulverbeschichtet  
Schutzart (IP) 20

Abmessungen: hxbxt 178x483x295mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 53711.1