19" Netzwerkschrank Classic 600x600, 27HE

19" Netzwerkschrank Classic 600x600, 27HE,

Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494, Schutzart IP20, Lackierung RAL7035 lichtgrau.  
Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet.  
Innenseitig vorne und hinten je 2x19" Streben, verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster.  
Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen, alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet, Traglast 600kg.   
Dach und Boden jeweils mit 2 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorne/hinten)   
und 2 vorgestanzten Ausbrüchen zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten in der Mitte.   
Schranksockel über Zubehör erhältlich (EFB Art.-Nr.691750).  
Schrank mit und ohne Seitenwände anreihbar, Anreihbolzen-Set bei abgenommen Wänden über Zubehör (EFB Art.-Nr. 691644), sonst mittels Schrauben + Muttern M6.

Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5mm) und 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303.   
Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2x Vorreiberverschluss.   
Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich.

Türöffnungswinkel bei Front- und Rücktür 180° durch außenliegende Scharniere

Abnehmbare Seitenwände mit 2x Vorreiberverschluss. Alle Türen / Wände sind gleichschließend.

Inklusive Zubehör: 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (20 Stk.), 4x Nivellierfüße, 2x Schlüssel

Höheneinheiten: 27HE

Anzahl Türen: 2

Fronttür: Glas, 1-teilig

Rücktür: Stahl, 1-teilig

Anzahl Seitenwände: 2

Schutzart: IP20

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Gewicht: 60kg

Abmessungen: hxbxt 1315x600x600mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 692527N