FO 2-fach Datendose UP, 2 LC-Duplex Kupplungen OS2

FO 2-fach Datendose UP, 2 LC-Duplex Kupplungen OS2 mit Shutter

Glasfaserunterputz-Datendose bestückt mit 2 LC-Duplex Kupplungen. Geeignet für waagerechte und senkrechte Montage im Kabelkanal oder Unterputzmontage. Inklusive Aufnahme von Faserüberlängen und integriertem Spleißschutzhalter für 4 Spleiße, Crimp- oder Schrumpfpleißschutz.  
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Zentralplatte nach DIN 49075, kompatibel zu diversen Standard-Schalterprogramm über Zwischenrahmen, Werkstoff ABS. Befestigungsrahmen mit Kunststoffabdeckung 80x80mm, Zentralplatte 50x50mm, Farbe RAL 9010 reinweiß, mit Beschriftungsfeld. Einbautiefe 40mm

LWL-Rahmenset 2-fach, RAL 9010,

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: FTTH-OUTLET-LC OS2