LWL Spleißbox E2000 50/125µ OM4

LWL Spleißbox E2000 50/125µ OM4,

komplett bestückte, ausziehbare 1HE 19“ Spleißbox, mit E2000-Kupplungen aus Kunststoff in der Farbe Beige, durchgefärbten multimode UPC-Pigtails gemäß DIN VDE 0888,  
Fasergüte OM4, mit beiliegendem Messprotokoll, Pigtails nicht abgesetzt, Metallgehäuse tiefenverstellbar, rückseitige Kabeleinführung, Frontblende verschraubt.

Inkl. entsprechender Anzahl: Spleißkassetten, Spleißhalter, Deckel f. Spleißkassette,   
PG16 Verschraubung, Linsenkopf-Hülsenmutter und Blindstopfen für nicht benötigte Ausbrüche.

Anzahl Kupplungen 12

Anzahl Pigtails: 12

Kupplungstyp innen.: E2000-Simplex

Kupplungstyp außen: E2000-Simplex

Abmessungen: hxbxt 445x483x244mm

Farbe: RAL7035

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: B71503.12OM4

LWL Spleißbox E2000 50/125µ OM4

LWL Spleißbox E2000 50/125µ OM4,

wie vor beschrieben jedoch:

Anzahl Kupplungen XX

Anzahl Pigtails: XX

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: B71503.XXOM4

Verfügbar mit:

4 Kupplungen & 4 Pigtails / 6 Kupplungen & 6 Pigtails / 12 Kupplungen & 12 Pigtails /   
24 Kupplungen & 24 Pigtails