19" Serverschrank 800x1000, 42HE,

19" Serverschrank 800x1000, 42HE,

Serverschrank entsprechend DIN 41494, Schutzart IP20, Lackierung RAL7035 grau.  
Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet.  
Innenseitig vorne und hinten je 2x19" Streben, verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster.  
Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen, alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet, Zentraler Erdungsbolzen M8 hinten links im Schrank, Traglast 1000kg mittels eingebauter Tiefenstreben und Quertraversen.   
Dach und Boden jeweils mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorne/hinten/rechts/links) und 2 vorgestanzten Ausbrüchen zur Aufnahme von Lüfter-/ Filtereinheiten in der Mitte.   
Schranksockel über Zubehör erhältlich (EFB Art.-Nr.691749).  
Schrank mit und ohne Seitenwände anreihbar, Anreihbolzen-Set bei abgenommen Wänden über Zubehör (EFB Art.-Nr. 691644), sonst mittels Schrauben + Muttern M6.

Front- und Rücktür mit einteiliger, EMV-gerechter Türperforation 80% und 3-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303.

Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich.

Türöffnungswinkel bei Front- und Rücktür 180° durch außenliegende Scharniere

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette.

Inklusive Zubehör: 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (20 Stk.), 4x Nivellierfüße, 2x Schlüssel

Höheneinheiten: 42HE

Anzahl Türen: 2

Fronttür: Stahl perforiert, einteilig

Rücktür: Stahl perforiert, einteilig

Anzahl Seitenwände: 2

Schutzart: IP20

Farbe: RAL7035, grau

Gewicht: 110kg

Rackmaß: 947mm

Abmessungen: hxbxt 1980x800x1000mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 693142GR.80P1