Dachelemente für Kalt-/Warmgangeinhausung

Dachelemente für Kalt-/Warmgangeinhausung

Dachelement aus Stahlblech mit Acrylglasfenster für Kalt- / Warmgangeinhausung,  
für Schrankbreite 800mm und Gangbreite 1200mm  
Lackierung RAL9005, tiefschwarz

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 1023-D82F.TS