UAE-Anschlussdose 8/8 + 8/8 (Unterputz)

UAE-Anschlussdose 8/8 + 8/8 (Unterputz)

2x8polig mit LSA-Plus-Klemmen und RJ45 Buchse, Reduzierstücke für RJ11/RJ12 Steckgesicht im Lieferumfang, für zwei getrennte Leitungen, mit Metalltragbügeln und Abdeckplatte aus ABS für Unterputz-Installation, mit Textfeld, Oberfläche glänzend, mit Schraubbefestigung, für den steckbaren Anschluss von Fernmelde- und Datenendeinrichtungen für Anwendungen der Klasse A und B gem. DIN EN 50173-1:2003.

Kontaktmaterial: CuSn, selektiv 1,2μm Ni + 1,2μm Au.

Aderndurchmesser: 0,4 - 0,64mm (AWG 26…22)

Isolationsdurchmesser:

- PE- oder PVC-Isolierung: 0,7 - 1,6mm

- geschäumte Isolierung: 0,7 - 1,8mm

Betriebsklima: 3 K 6 (-25°C - + 55°C)  
 (EN 60721-3-3)

Zentralplatte: 50x50mm, geeignet für

Abd. mit Ø45mm Bohrung

ROHS-Konform: Ja

Lebensdauer: 750 Steckzyklen (EN 60603-7)

Farbe weiß, RAL9010

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: ET-25309.2