Hausanschlussbox (APL)

Hausanschlussbox (APL),

die Hausanschlussbox zeichnet sich durch ein klares und sicheres Fasermanagement aus.

Basis ist ein IP54 - Kunststoffgehäuse in ansprechendem Design mit Kabelmantelabfangung und Halter für Gasblocker.

Die Box ist universell einsetzbar, zur Innen- oder Außenanwendung, für Wand- oder Mastmontage und für alle gängigen Anwendungen, wie z.B. PON, G-PON und Point-to-Point, für den Hausanschluss, den Gebäudeanschluss und als Zwischenverteiler geeignet.

Integrierte schwenkbare Spleißkassette mit 2 integrierten Spleißhaltern für bis zu 24 Spleiße (2x 12) und Faserüberlängenaufnahme.

Aufnahme für maximal 16 Kupplungen des Typs LC-Duplex, E2000® oder SC-Simplex (nicht im Lieferumfang enthalten) und integrierte Aufnahmen für maximal 8 Splitter.

Die Kabeleinführung erfolgt über 2x PG16-Verschraubung und der Kabelausgang über Stopfen.

Die Lieferung erfolgt mit Schloss und Potentialausgleich / Erdung.

Kabeleingänge: 2

Kabelausgänge: 16

Aufnahmekapazität: max. 24 Fasern

Spleißtyp: Crimp

Temperaturbereich: -25°C bis +70°C

Schutzklasse: IP54

Material: Kunststoff, weiß

Abmessungen: hxbxt 320x235x95mm

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 53706.3