19" Netzwerkschrank Grundgestell Classic 800x800, 42HE

19" Netzwerkschrank Grundgestell Classic 800x800, 42HE,

Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 als offenes Grundgestell, Lackierung RAL7035 lichtgrau.  
Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet.  
Innenseitig vorne und hinten je 2x19" Streben, verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster.  
Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen, alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet, Traglast 600kg.   
Dach und Boden jeweils mit 2 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorne/hinten)   
und 2 vorgestanzten Ausbrüchen zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten in der Mitte.   
Schranksockel über Zubehör erhältlich (EFB Art.-Nr.691752).  
Schrank mit und ohne Seitenwände anreihbar, Anreihbolzen-Set bei abgenommen Wänden über Zubehör (EFB Art.-Nr. 691644), sonst mittels Schrauben + Muttern M6.

Lieferung ohne Front-/Rücktür und Seitenwände zur modularen, individuellen Bestückung.

Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich Bei installierter Front- und Rücktür Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere, Schränke seitlich und rückseitig anreihbar mit und ohne Seitenwände. Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden.

Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stck.), 4 x Nivellierfüße M10

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Höheneinheiten: 42HE

Anzahl Türen: keine

Anzahl Seitenwände: keine

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Gewicht: 80kg

Abmessungen: hxbxt 1980x800x800mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691742U