19" 1HE Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

19" 1HE Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

8-fach Schutzkontaktsteckdosenleiste CEE7/3, mit Überspannungsschutz ,   
VDE 0620-1, mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige, zweipolig,   
Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5 kA, max. 250 V AC / 16 A / 3600 W,   
Kurzschlussfestigkeit 6,5kA, um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im   
Aluminiumprofil, eloxiert in RAL 7035, Schutzart IP20,   
nicht wiederanschließbar, H05VV-F 3G 1,5 mm²,Anschlussleitung 2,0 m schwarz,   
mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker,   
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste inkl. 2 x 19" Montagewinkel

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 691687