Tragring umlaufend 2-Port, für Keystones, designfähig TAE

Tragring umlaufend 2-Port, für Keystones, designfähig TAE,

zur Aufnahme von 2 Keystone Modulen, Gehäusematerial aus Aluminium-Druckguss mit 40° Schrägauslass, designfähig nach DIN49075, designfähig zu diversen TAE-Zentralplatten der Schalterprogrammhersteller, umlaufender Befestigungsring für horizontale und vertikale Fixierung, die Lieferung erfolgt ohne Module und ohne Zentralplatte.

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: ET-25111K