Cat.6A Doppel-Datendose, 10Gbit

Cat.6A Doppel-Datendose, 10Gbit

2-Port, 10Gbit Ethernet, 500MHz, nach ISO/IEC 11801 und EN50173, 40°-Auslass, inkl. 6.3 mm Erdungsfahne, vollgeschirmtes Aluminium-Druckgussgehäuse, Beschriftungsfeld mit Klarabdeckung, für Einbaukanal- und Unterflursysteme, Zentralplatte 50x50mm nach DIN 49075, designfähig bzw. kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen, inkl. Abdeckrahmen 80x80mm, Anschluss über LSA-Leisten AWG22/1-AWG26/1, Farbcode nach TIA/EIA 568 A und B, Farbe RAL 9010 reinweiß, Kabelanschluss links / rechts.

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: ET-25130.1V1