Metall Kupplung SC/APC Duplex SM, Keramikhülse

Metall Kupplung SC/APC Duplex SM, Keramikhülse,
SC-Duplex Kupplungen im Metallgehäuse, die in SC-Simplex Ausbrüche passen. Die Kupplungen können über Clips oder über M2 Gewindeschrauben befestigt werden, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Steckverbindertyp Anschluss 1: SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2: SC-Duplex
Bauform: SC-Duplex
Staubschutzklappe: Ja
Zubehör: Metrische Schraube
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Befestigungsart: Schraube
Werkstoff der Hülse: Keramik
Länge: 27,4 mm
Breite: 34,7 mm
Höhe: 9,4 mm
Betriebstemperatur: -40°C – 75°C
Lagertemperatur: -55°C – 85°C
Konform zu Standard: IEC 61754-4
Farbe: Metall
Geeignet für Faserart: Singlemode
Ausführung: SC / APC
Einfügedämpfung 1310nm: < 0,2 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 53319.3