INFRALAN® Consolidation-Point-Kabel PVS

INFRALAN® Consolidation-Point-Kabel PVS,

besteht aus drei folgenden Komponenten des INFRALAN® Programms:

nach Premium Verification Programm (PVP) durch die GHMT komponentenzertifiziertes INFRALAN® RJ45-Slimline Anschlussmodul Cat.6a (IKS-6A-PVP-XX), INFRALAN® Cat.7 Verlegekabel S/FTP 1000 MHz CPR Cca als simplex Leitung mit 4x2xAWG23/1 mit PVP-Zertifizierung der GHMT (99981.x-CPR) und dem INFRALAN® Cat.6A feldkonfektionierbarem RJ45 Stecker STP (IVB-6A-S).

Diese sind in einem Kabel zusammengefasst und bieten somit eine flexible Variante um einen 4 Connector Link herzustellen.

Kategorie: 6A

Anwendung: 10 Gigabit Ethernet

Steckverbinder 1. Seite: RJ45 Stecker IVB-6A-S

Steckverbinder 2. Seite: RJ45 Keystone IKS-6A-PVP-XX

Mantel-Farbe: orange

Flammwidrigkeit gemäß: nach EN60332-3-24

Länge: 5,0m

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: ICP-6A-PVS-0500

INFRALAN® Consolidation-Point-Kabel PVS

INFRALAN® Consolidation-Point-Kabel PVS,

wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: ICP-6A-PVS-XXXX

Aufbau Art.-Nr.:

ICP-6A-PVS-XXXX

-XXXX = Länge = „0500“ = 5,0m

Verfügbar in den Längen:

5,00m / 10,00m / 15,00m