INFRALAN® SC Kupplung im Kunststoffgehäuse

INFRALAN® SC Kupplung im Kunststoffgehäuse,
die INFRALAN® SC Duplex Kupplung im farbigen Kunststoffgehäuse gemäß Faserklasse OS2 entspricht der DIN EN 61754-4. Befestigungsmöglichkeiten bestehen über Clips oder beiliegende Blechschrauben ST2,5, inkl. Staubschutzkappen.

Steckertyp 1. Seite: SC Duplex

Steckertyp 2. Seite: SC Duplex

Farbe: blau

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraube/einrasten

Werkstoff Hülse: Keramik

Bauform: SC-Duplex

Betriebstemperatur: -40 bis 75°C

Lagertemperatur: -40 bis 85°C

Abmessungen: hxbxt 9,4x34,7x27,4mm

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IKL-SCDU-SM-K-BL