FTTx Kompakt-Anschlussbox

FTTx Kompakt-Anschlussbox

Für die Aufputz-Montage, bestückt mit aufklappbarer Faserüberlängenkassette,   
Spleißschutz und Kabelzugentlastung, zwei Ausbrüche für Kabeleinführungen,   
zwei Ausbrüche für 2x SC-Simplex- oder 2x LC-Duplex-Kupplungen,   
Befestigung mittels beiliegenden Schrauben und Dübeln.

Farbe: weiß

Abmessungen: hxbxt 100,6x80,48x10,85mm

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 53700.2